[](http://projektai.piit.lt/rinkinys/index.html)

Kastmiskomplekt "Hedge garden 50-100m"

* Eemaldage kinnitusrõngas ühendusest ja asetage see torule (1 pos.)
* Lükake ühendus torusse, kuni see peatub (2 pos.)
* Keerake kinnitusrõngas keermestatud ühenduse külge.
* Kruvige kiirkinnituse otsik vuugi külge.
* Paigaldage toru teise otsa pistik.







